تمام مواد برای کار، که مسئولیت نگهداری انحصاری آن با پیمانکار است، باید مطابق با روش خوب، روی پالت‌ها یا بلوک‌های چوبی، دور از زمین و بالاتر از سطح آب راکد ذخیره شوند. متریال باید در صورت امکان پوشانده شوند. مواد نباید در نزدیکی مکان های عملیاتی مانند تمیز کردن با باد(بلست) یا رنگ آمیزی نگهداری شوند که ممکن است باعث شود رسوبات نامطلوبی بر روی مواد ایجاد شود. پیمانکار باید تمام مواد برای کار را در مناطقی جدا از مواد اضافی یا ضایعات ذخیره کند. برای شیرها باید دقت و مراقبت ویژه ای انجام شود. شیرهای توپی باید در مکانی تمیز و سرپوشیده نگهداری شوند. پلاگ های آنها باید همیشه در حالت باز نگه داشته شود، تا آخرین لحظه قبل از نصب انها.